|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GK** | **Getriebezwinge**   * Um die Schiene positionierter hochwertiger   2-Komponenten-Kunststoffgriff zum Einsatz  der Zwinge auf engstem Raum   * Schnellverschiebe-Taste zum schnellen   Verschieben des Gleitbügels   * Kreuzprisma am Oberteil für sicheren Halt   von runden, spitzen und kantigen Teilen  **Fehlanwendung der Werkzeuge kann**  **Verletzungen verursachen.** | **Svěrka s převodem**   * Vysoce kvalitní, dvousložková, plastová rukojeť uložená netradičně na vodící tyči, pro použití svěrky v nejužších prostorech * Trapézové závitové vřeteno s lehkým chodem s výkyvnou přítlačnou destičkou * Tlačítko pro rychloposuv, které slouží k rychlému přestavení kluzného ramene * Křížové prizma na pevném rameni pro stabilní upnutí kulatých, trojúhelníkových a hranatých profilů   **Neodborná manipulace může způsobit poranění.** |