|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TMS** | **Türfuttermontagestrebe** **Türfuttereinbau** * **einfach**
* **schnell**
* **professionell**
1. Türfutter nach Anleitung des Herstellers montieren.
2. Die Türfutter-Montagestrebe TMS am Querfutter auf Maß einstellen.
3. Je 1 Stück TMS auf Höhe des Schließblechs und des unteren Scharniers in das Futter einsetzen. Das Alu-Rohr der TMS soll mittig im Futter abstützen.
4. Dazu die Klemmteile in die Nut einführen und gefühlvoll festspannen. Streben und Türfutter bilden damit eine feste Einheit.
5. Türfutter in den Wandausschnitt stellen und gegen Kippen sichern, z. B. mit BESSEY Türfutter-Richtzwingen TFM, Distanzhölzern oder Keilen.
6. Waagerecht mit Wasserwaage ausrichten und gegebenenfalls unterlegen.
7. Allseitig senkrecht ausrichten und mit TFM oder Distanzhölzern mittig in der Maueröffnung fixieren.
8. Beidseitig jeweils am Querfutter und in Höhe der TMS dosiert mit Montageschaum ausschäumen. Hersteller-Hinweise bitte beachten.
9. Nach Aushärtung ausgetretenen Schaum entfernen und vormontiertes Zierfutter einsetzen.
10. Gegebenenfalls in der Nut verleimen und mit geeigneten Zwingen spannen.

**Fehlanwendung der Werkzeuge kann Verletzungen verursachen.** | **Montážní výztuha pro dveřní zárubně****Montáž dveřní zárubně*** **Jednoduchá**
* **Rychlá**
* **Profesionální**
1. Sestavte zárubně dle pokynů výrobce
2. Upevněte TMS na zárubně dveří
3. Každou TMS zafixujte ve výšce pantů a závěsů v zárubní. Hliníková trubka TMS by měla být zapřená ve středu (hloubky) zárubně.
4. Upínací části opatrně dotáhněte. Výztuha a rám dveří by měly tvořit pevný celek.
5. Umístěte rám dveří do výřezu pro dveře a zajistěte proti překlopení, například vyrovnávací svěrkou Bessey TFM, distančními prvky nebo klíny.
6. Srovnejte vodováhou a případně podložte rám dveří.
7. Zarovnejte rám svisle po obou stranách a upevněte ve středu otvoru pro dveře pomocí TFM nebo klíny.
8. Ve výšce TMS zafixujte montážní pěnou. Dodržujte pokyny výrobce.
9. Po zatvrdnutí odstraňte přebytečnou pěnu a instalujte předem připravené pohledové zárubně.
10. V případě potřeby zatmelujte rýhy za použití náležitých svěrek.

**Neodborná manipulace může způsobit poranění.** |